表一

防火门技术/质量标准

|  |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 型号/材质 |
| 表面工艺 | 冷板静电喷涂（颜色为乳白） |
| 门扇钢板厚度 | 1．0mm |
| 门框钢板厚度 | 1.5mm |
| 锁具 | 防火锁，防火铰链，中号防火闭门器 |
| 内部填充 | 防火材料珍珠岩板 |
| 备注：1.执行GB12955-2008，部分门无底坎，附带符合消防要求的产品合格证书。  2.产品质量应符合国家（或行业）统一的质量检测合格以上标准及产品质量应符合合同范围内所约定的质量和技术要求。 | |